한솔아카데미 조경기사ㆍ산업기사 필기 5차

정오표  (2014년판) (오답, 오탈자)

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

■ 기출문제

Page		교 정 전	교 정 후
146	58	나	다
146	59	나	가

한솔아카데미 조경기사ㆍ산업기사 필기 4차

정오표  (2014년판) (오답, 오탈자)

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

■ 기출문제

Page		교 정 전	교 정 후
20	문제 4 정답	다	나 (마이단)
34	97번 정답	다	가
75	117번 문제	가장 높은 곳은?	느린 곳은?
200	51번	(단, .... C-C′ 단면적 : 5[eqn: m ^{2}].... F-F′ 다면적 : 4[eqn: m ^{2}]	(단, .... C-C′ 단면적 : 3[eqn: m ^{2}].... F-F′ 다면적 : 6[eqn: m ^{2}]

한솔아카데미 조경기사ㆍ산업기사 필기 3차

정오표  (2014년판) (오답, 오탈자)

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

■ 본문

Page		교 정 전	교 정 후
363	문제33	문제삭제(출제년도 부정확으로 학습에 혼돈을 줄 수 있어 삭제합니다.)
410	문제6	㉮	㉱
679	문제29	문제삭제(출제년도 부정확으로 학습에 혼돈을 줄 수 있어 삭제합니다.)
772	문제33해설	회화나무7,8월 등나무 7,8월	회화나무 8월 등나무 5월
1039	생태연못 ① -㉡ 8	사방 10m이상	최소5m이상
1116	곤충의형태 ③ 용화 1	유충은	유충이
1174	배수시설의 점검 4	① 부지배수시설의 배수상환 및	배수상황

■ 기출문제

Page		교 정 전	교 정 후
85	56번 해설 ( )	간련조례	관련조례
206	11번 예문 한자누락	회유임천형(回遊林泉型) 중도임천형(中島林泉型) 침전조림형(寢殿造林型) 고산수식(枯山水式)
276	47	㉱ 다듬들바른층쌓기	다듬돌
280	74번 해설	주로 나무의 근두와	근부와

한솔아카데미 조경기사ㆍ산업기사 필기 2차

정오표  (2014년판) (오답, 오탈자)

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

■ 본문

Page		교 정 전	교 정 후
630	③ - ㉡ 녹지면의	1/20~/30	1/20~1/30
704	④ -㉢ 낙엽활엽교목	,은행나무,	삭제
783	94번	문제 부정확성으로 삭제
824	-①방부방법 -확산법 7	약액을 목재 중에 환산	확산
927	-①표 5	흉고직경(B) - 낙우송	삭제
1127	표 - 황계 2	무기황계(마네브, 지네브제)	유기황계
1129	② - 응집력	응집력이 강하면 입가가	입자가
1130	표. 계면활성제	친수성과 친수성의	친유성의
1131	⑤ - 에틸렌	㉠ 기체상태로~과실의 성축을	성숙을

■ 기출문제

Page		교 정 전	교 정 후
20	4번 답	㉰	㉯ (마이단)
80	23번 문제	공동주택 중심의 암호한	양호한

한솔아카데미 조경기사ㆍ산업기사 필기 1차

정오표  (2014년판) (오답, 오탈자)

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

※ 법규의 순차적 개정에 의해 별표 등에 최근 개정된 사항도 같이 함께 포함해 드립니다.

Page

교 정 전

교 정 후

347

주제형공원 표

(도시농업공원 추가내용)

유형	목적	설치기준	유치거리	면적	공원시설의 설치면적
도시농업공원	도시민의 정서순화 및 공동체의식함양	제한없음	제한없음	1만제곱미터 이상	40% 이하

406

핵심plus

② 복리시설의~

1,000세대 이하의 주택단지~

1,000세대 미만

439

핵심plus

ㆍ 공람, 공고

도시관계계획처럼

도시관리계획처럼

440

참고2) 표

생산관리 - 용적율  (누락)

80% 이하

443

⑤ 녹지

「계획 및 이용에 관한 법률」

「국토의 계획및 이용에 관한 법률」

469

2. 공원시설 종류

휴양시설

야유회장 및 야영장  ~

야유회장 및 야영장(바비큐시설 및 급수시설을 포함한다) 그밖에 ~

교양시설

기존내용 +  (추가내용)

· 학생기숙사(「대학설립ㆍ운영규정」 별표 2에 따른 지원시설로 한정한다)

· 생태학습원(유아숲체험원 및 산림교육센터를 포함한다)

470

공원관리시설

태양광발전시설  (추가내용)

태양광발전시설(건축물 및 주차장에 설치하는 것으로 한정한다)

도시농업시설 (추가내용)

도시텃밭, 도시농업용 온실ㆍ온상ㆍ퇴비장, 관수 및 급수 시설, 세면장, 농기구 세척장, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 도시농업을 위한 시설

그 밖의 시설

납골시설, 장례식장, 화장장 및 묘지

· 「장사 등에 관한 법률」에 따른 장사시설

· 특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시ㆍ특별자치도ㆍ시 또는 군의 조례로 정하는 역사 관련 시설

· 동물놀이터

474

9. 공원시설의 설치면적 (표)

공원구분		공원면적	공원시설부지면적
주제공원	도시농업공원	전부해당	40%이하

※ 도시농업공원의 부지면적 산정할 때 도시텃밭의 면적은 제외한다.

482

③ - ㉤

건축물  옥상네

옥상에

574

⑤ 유목성, 시인성, 가독성

유목성, 시인성, 가독성

시인성, 유목성, 식별성

622

⑪  - ㉢ 안전난간

설치하나.

설치한다.

623

⑮ - ㉠ 규격

사이드라인 15cm

사이드라인 15 m

741

- ③

1

열섬화현상환화

완화